附件

河南省济源产城融合示范区（济源市）基层防灾工程项目装备产品性能参数、市场报价征集表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **装备名称** | **基本参数** | **征集参数** | **报价** | **产品资料** | **企业资料** | **服务承诺** |
| 1 | 后勤保障车辆（运输车） | 装备运输车用于运输抢险救援装备投入灾害现场，速度≥100km/h。（需要增加拖车勾，用于防汛、森林防灭火设备，船舶等装备的运输） |  |  |  |  |  |
| 2 | 后勤保障车辆（运兵车） | 救援运兵车采用四驱驱动配置，搭乘人数≧10人。 |  |  |  |  |  |
| 3 | 后勤保障车辆（装备车） | 装备运输车用于运输抢险救援装备投入灾害现场，速度≥100km/h。（用于通讯设备，侦测设备，无人机等精密设备的运输。） |  |  |  |  |  |
| 4 | 个人护具 | 用于灭火救援个体防护，头盔、作训服（春秋、夏、冬）、作训鞋、手套、护目镜等装备。 |  |  |  |  |  |
| 5 | 无人机（照明无人机） | 照明无人机具有LED光源、高清无线图传、闪烁警示等功能，升空照明功率≥500W，抗风等级≥5级，防水防雨≥IP67，滞空时间≥24h。 |  |  |  |  |  |